**Ausschreibungstext**

**RALMO-ABE Aufdopplung für bodentiefe Türen**

Die Aufdopplung für Pos. ???

erfolgt mit:  
RALMO®-ABE Schiebetür

Hochdämmendes und sehr biegesteifes Aufdopplungselement

Höhe:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Breite:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

--------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
|  |
|  |